**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

 Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 (у даљем тексту: Закон)) доноси

##  II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈН:** **МНР 07-II-50/15**

 У Конкурсној документацији за јавну набавку - **НАБАВКА РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА, ЈН БР. МНР 07-II-50/15**, извршена је измена у одељку 3, у табели која се односи на партију 2, и то у тачки 1, која се мења и сада гласи:

„ изолација-високе густине (40 kg / m³) полиуретан, дебљине мин. 50 mm “

**У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена**.

 У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације.

 ***О б р а з л о ж е њ е***

 У Конкурсној документацији за јавну набавку број МНР 07-II-50/15, извршена је измена као у диспозитиву, у циљу омогућавања понуђачима да припреме прихватљиве понуде.

 Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Градски завод за јавно здравље, Београд, као Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације.

**Комисија за јавну набавку** **број** **МНР 07-II-50/15**

6а од 43

**Партија 2 – лабораторијски фрижидери 925 L**

Под предметним добрима (опремом) подразумевају се лабораторијски фрижидери 925 L, и то у следећим количинама и следећих карактеристика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОПИС ОПРЕМЕ** | **јед. мере** | **Количина** |
| Двокрилни фрижидер  Материјал/тип - усправно тип, урађен како унутра тако и споља од челика пресвученог епоксидним филмом беле боје* изолација-високе густине (40 kg / m³) полиуретан, дебљине мин. 50 mm .
* испоручује се са монтираним точкићима
* врата: направљена од истог матерјала као и остатак фрижидера од целика пресвученог епоксидним филмом
* систем заптивања- магнетне гумене заптивке како би се омогућио савршено херметичко затварање.
* испоручује се са 9 полица 46 x 57 cm носивости минимум 30 kg
* осветљење: 2 сијалице које се активирају на свако отварање врата путем специјалног прекидача
* Контролна табла типа микропроцесорски контролер са капацитативним-тастерима и екраном у боји. Контролер треба надгледа све функције фрижидера преко интерфејса са иконицама и писаним порукама
* Контролер треба да ради на батерије како би се омогућио функционисање екрана и аларма чак и у случају нестанка струје.
* дисплеј високе резолуција типа 3,5 "TFT колор, са LED позадинским осветљењем,
* приказивање и подешавање температура са тачношћу од 0,1 ° C
* са аутоматском заштитом блокадом подешавања, да би се избегло манипулисање од неовлашћених лица
* визуелни и звучни аларм у случајевима:- високе и ниске температуре

- одшкринутих врата , - нестанка струје,- испражњене батерије,- квара на кондензатору, - замрзавања испаривача,- квара сензора* графикон температуре у реалном времену, са могућношћу прегледа претходних 52 сата рада
* сензор типа Pт1000
* расхладни гас: R404а без CFC-а
* одмрзавање: потпуно аутоматски, термостатски контролисано уз аутоматско испаравање кондензата • Температурни опсег: подесив између 0 ° C / + 15 ° C• Ниво буке (db ()): ≤ 52• Бруто капацитет (литара): 1030• Нето запремина (л): 925• Димензије (Ш x Д x Х cm): 120 x 70 x 192

 Евер мед кат.бр. LR 925x PRO или еквивалент | комад | 2 |